TCPEchoClient：

使い方：  
TCPEchoClient <Server IP> [<Echo Port>]

オプション：

なし

引数：

<Server IP> : 接続先IPアドレス

<Echo Port> : 接続ポート（省略時７）

戻り値：

Success -> 0

Error -> 1

機能：

メッセージの入力待ち状態になる。

メッセージをServerに送信し、返信を受け取りクライアント側で標準出力される。

quitを入力するとコネクションをクローズしてプログラムは終了する。

備考：

日本語対応